(module "SKY6531321" (layer F.Cu)
  (descr "SKY65313-21-5")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at -0.300 -0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at -0.300 -0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "SKY6531321" (at -0.300 -0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -3 -3) (end 3 -3) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 3 -3) (end 3 3) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 3 3) (end -3 3) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -3 3) (end -3 -3) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -4.25 -3.65) (end 3.65 -3.65) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.65 -3.65) (end 3.65 3.65) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.65 3.65) (end -4.25 3.65) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -4.25 3.65) (end -4.25 -3.65) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.65 -2.8) (end -3.65 -2.8) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -3.65 -2.6) (end -3.65 -2.6) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start -3.65 -2.7) (end -3.650 -2.8) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start -3.65 -2.7) (end -3.650 -2.6) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -2.750 -2.775 90) (size 0.750 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.750 -1.813 90) (size 0.400 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.750 -1.088 90) (size 0.400 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.750 -0.363 90) (size 0.400 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.750 0.362 90) (size 0.400 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2.750 1.088 90) (size 0.400 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -2.750 1.813 90) (size 0.400 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -2.750 2.775 90) (size 0.750 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -1.813 2.75 0) (size 0.400 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -1.088 2.75 0) (size 0.400 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -0.363 2.75 0) (size 0.400 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.363 2.75 0) (size 0.400 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 1.088 2.75 0) (size 0.400 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 1.812 2.75 0) (size 0.400 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 2.750 2.775 90) (size 0.750 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 2.750 1.813 90) (size 0.400 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 2.750 1.088 90) (size 0.400 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 2.750 0.362 90) (size 0.400 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 2.750 -0.363 90) (size 0.400 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 2.750 -1.088 90) (size 0.400 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 2.750 -1.813 90) (size 0.400 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 2.750 -2.775 90) (size 0.750 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 1.812 -2.75 0) (size 0.400 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 1.088 -2.75 0) (size 0.400 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 0.363 -2.75 0) (size 0.400 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at -0.363 -2.75 0) (size 0.400 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at -1.088 -2.75 0) (size 0.400 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at -1.813 -2.75 0) (size 0.400 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at -1.502 -1.502 90) (size 0.625 0.625) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at -1.502 -0.501 90) (size 0.625 0.625) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at -1.502 0.501 90) (size 0.625 0.625) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at -1.502 1.502 90) (size 0.625 0.625) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at -0.501 1.502 90) (size 0.625 0.625) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at 0.501 1.502 90) (size 0.625 0.625) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at 1.501 1.502 90) (size 0.625 0.625) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at 1.501 0.501 90) (size 0.625 0.625) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at 1.501 -0.501 90) (size 0.625 0.625) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at 1.501 -1.502 90) (size 0.625 0.625) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd rect (at 0.501 -1.502 90) (size 0.625 0.625) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 40 smd rect (at -0.501 -1.502 90) (size 0.625 0.625) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 41 smd rect (at -0.501 -0.501 90) (size 0.625 0.625) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 42 smd rect (at -0.501 0.502 90) (size 0.625 0.625) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 43 smd rect (at 0.501 0.501 90) (size 0.625 0.625) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 44 smd rect (at 0.501 -0.501 90) (size 0.625 0.625) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model SKY65313-21.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
