(module "SOP100P600X180-11N" (layer F.Cu)
  (descr "ESSOP10 (5*3.9mm)")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "SOP100P600X180-11N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -3.7 -2.75) (end 3.7 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.7 -2.75) (end 3.7 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.7 2.75) (end -3.7 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.7 2.75) (end -3.7 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.95 -2.5) (end 1.95 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.95 -2.5) (end 1.95 2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.95 2.5) (end -1.95 2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.95 2.5) (end -1.95 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.95 -1.5) (end -0.95 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.45 -2.7) (end -2.05 -2.7) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -2.75 -2 90) (size 0.7 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.75 -1 90) (size 0.7 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.75 0 90) (size 0.7 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.75 1 90) (size 0.7 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.75 2 90) (size 0.7 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.75 2 90) (size 0.7 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.75 1 90) (size 0.7 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.75 0 90) (size 0.7 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 2.75 -1 90) (size 0.7 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 2.75 -2 90) (size 0.7 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0 0 0) (size 2.3 3.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model CH224K.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
