(module "RGB_3528_Blue_Notch-MX-Flip" (layer F.Cu) (tedit 5DE3E46B)
  (descr "RGB LED 3.2x2.7mm http://www.avagotech.com/docs/AV02-0610EN")
  (tags "LED 3227")
  (attr smd)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 7.6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "RGB_BRAG" (at 0 2.6) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 9.525 9.525) (end -9.525 9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -9.525 -9.525) (end -9.525 9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 9.525 -9.525) (end 9.525 9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 9.525 -9.525) (end -9.525 -9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.9 3.38) (end 1.9 3.38) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.9 6.78) (end 1.9 6.78) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.9 6.78) (end 1.9 3.38) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.9 6.78) (end -1.9 3.38) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.7 3.43) (end 3.7 3.43) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.7 3.43) (end 3.7 6.73) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.7 6.73) (end -3.7 6.73) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.7 6.73) (end -3.7 3.43) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.6 3.68) (end -1.6 6.48) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.6 6.48) (end 1.6 6.48) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.6 6.48) (end 1.6 4.08) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.6 4.08) (end 1.2 3.68) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.2 3.68) (end -1.6 3.68) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.2 3.68) (end 1.2 6.48) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.7 6.48) (end 0.7 3.68) (layer Cmts.User) (width 0.12))
  (fp_text user "B" (at 4.2 4.33) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user "+" (at 4.2 5.83) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user "R" (at -4.2 4.33) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user "G" (at -4.2 5.83) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2 6.88) (end -2 3.28) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2 3.28) (end 2 3.28) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2 3.28) (end 2 6.88) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2 6.88) (end -2 6.88) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center 2.5 3.58) (end 2.6 3.78) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad "1" smd rect (at 2.6 4.33) (size 2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "3" smd rect (at 2.6 5.83) (size 2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "4" smd rect (at -2.6 5.83) (size 2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at -2.6 4.33) (size 2 0.7) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
)
