(module Epson_TSX-3225 (layer F.Cu) (tedit 583FD421)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Epson_TSX-3225 (at 0 -2.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.25 1.25) (end 0.25 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.25 -1.25) (end 0.25 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 smd rect (at 1.1 -0.8) (size 1.4 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.1 0.8) (size 1.4 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.1 0.8) (size 1.4 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.1 -0.8) (size 1.4 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
