(module JST-SR-3 (layer F.Cu) (tedit 5E795F61)
  (fp_text reference REF** (at 0 -6.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value JST-SR-3 (at 0 1) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 2.5 -0.2) (end -2.5 -0.2) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 -0.2) (end -2.5 -4.4) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 -4.4) (end 2.5 -4.4) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.5 -4.4) (end 2.5 -0.2) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 -4.4) (end 2.5 -4.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.5 -4.4) (end 2.5 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 -0.2) (end -1.5 -0.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 -2) (end -2.5 -4.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 -4.4) (end -1.5 -4.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 3 smd rect (at 1 -4.775) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 -4.775) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1 -4.775) (size 0.6 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at -2.3 -0.9) (size 1.2 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at 2.3 -0.9) (size 1.2 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
