(module Connector_USB:USB_C_USB4085 (layer F.Cu) (tedit 5C944084)
  (fp_text reference REF** (at 0 1.85) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB_C_USB4085 (at 0 0.85) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 0 0) (end 0 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.475 2.51) (end -4.48 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.475 2.51) (end 4.475 2.51) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.48 1.75) (end 4.475 2.51) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.475 -6.66) (end 4.475 -6.66) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.625 0) (end 4.625 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad S1 thru_hole oval (at 4.325 -1.74) (size 0.9 1.7) (drill oval 0.6 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at -4.325 -1.74) (size 0.9 1.7) (drill oval 0.6 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at 4.325 -5.12) (size 0.9 2.4) (drill oval 0.6 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at -4.325 -5.12) (size 0.9 2.4) (drill oval 0.6 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B1 thru_hole circle (at 2.98 -4.775) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B4 thru_hole circle (at 2.13 -4.775) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B5 thru_hole circle (at 1.28 -4.775) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B6 thru_hole circle (at 0.43 -4.775) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B7 thru_hole circle (at -0.42 -4.775) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B8 thru_hole circle (at -1.27 -4.775) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B9 thru_hole circle (at -2.12 -4.775) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B12 thru_hole circle (at -2.975 -4.775) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A12 thru_hole circle (at 2.975 -6.1) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A9 thru_hole circle (at 2.125 -6.1) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A8 thru_hole circle (at 1.275 -6.1) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A7 thru_hole circle (at 0.425 -6.1) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A6 thru_hole circle (at -0.425 -6.1) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A4 thru_hole circle (at -2.125 -6.1) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A1 thru_hole circle (at -2.975 -6.1) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A5 thru_hole circle (at -1.275 -6.1) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
)
