(module USB-A-Generic (layer F.Cu) (tedit 5C9874DD)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB-A-Generic (at 0 -4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -7.2 -0.78) (end 7.2 -0.78) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.2 -0.78) (end -7.2 13.22) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.2 13.22) (end -7.2 13.22) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.2 13.22) (end 7.2 -0.78) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7 -1) (end -7 13) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -7 13) (end 7 13) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 7 13) (end 7 -1) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 7 -1) (end -7 -1) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole oval (at -3.5 0) (size 1.5 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 7 2.71) (size 3.5 3.5) (drill 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at -1 0) (size 1.5 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 1 0) (size 1.5 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 3.5 0) (size 1.5 2) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -7 2.71) (size 3.5 3.5) (drill 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
)
