(module PJ-3200B-4A-Assembly (layer F.Cu) (tedit 5C42C5A6)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 2.5 4.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value PJ-3200B-4A-Assembly (at 5.75 -4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 0 -3.05) (end 12.1 -3.05) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 3.05) (end 12.1 3.05) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 12.1 -3.05) (end 12.1 3.05) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -3.05) (end 0 3.05) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -2.5) (end -2 -2.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 2.5) (end -2 2.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -2 2.5) (end -2 -2.5) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -3.048) (end 12.192 -3.048) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 12.192 -3.048) (end 12.192 3.048) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 12.192 3.048) (end 0 3.048) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 3.048) (end 0 -3.048) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -2.54) (end -2.032 -2.54) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.032 -2.54) (end -2.032 2.54) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.032 2.54) (end 0 2.54) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole oval (at 3.2 -2.3) (size 1.8 1.2) (drill oval 1.2 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 6.2 -2.3) (size 1.8 1.2) (drill oval 1.2 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 10.2 -2.3) (size 1.8 1.2) (drill oval 1.2 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 11.3 2.3) (size 1.8 1.2) (drill oval 1.2 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 1.6 0) (size 1.5 1.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 8.6 0) (size 1.5 1.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
)
