(module "D_0805" (layer F.Cu) (tedit 5D633ABB)
  (attr smd)
  (fp_text reference "D_0805" (at 0 1.4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "VAL**" (at 0 -1.925) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2 -0.7) (end 1.4 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.4 -0.7) (end 1.4 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2 0.7) (end 1.4 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.4 -0.7) (end -1.4 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.6 -0.7) (end -1.6 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.8 -0.7) (end -1.8 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2 -0.7) (end -2 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -0.3 0) (end 0.3 -0.35) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0.3 -0.35) (end 0.3 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0.3 0.4) (end -0.3 0) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -0.3 -0.35) (end -0.3 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -0.3 0) (end -0.6 0) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0.3 0) (end 0.6 0) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad "2" smd rect (at 0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "1" smd rect (at -0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (model "${KISYS3DMOD}/Diode_SMD.3dshapes/D_0805_2012Metric.step"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
