(module Molex-0548190519 (layer F.Cu) (tedit 5C4947B2)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.9 0 90) (layer F.CrtYd)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Molex-0548190519 (at -5.08 0 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 0 -5.08) (end 0 5.08) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -2 -3.85) (end -2 3.85) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -2 -3.85) (end 7 -3.85) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -2 3.85) (end 7 3.85) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 7 3.85) (end 7 -3.85) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -3.85) (end 7 -3.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7 -3.85) (end 7 3.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7 3.85) (end 0 3.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_text user %R (at 2.45 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 6 thru_hole oval (at 1.75 3.65) (size 2.7 1.7) (drill oval 1.9 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 1.75 -3.65) (size 2.7 1.7) (drill oval 1.9 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole oval (at 6.8 1.6) (size 1.65 1.1) (drill oval 0.7 (offset 0.25 0)) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 5.6 0.8 180) (size 1.65 1.1) (drill oval 0.7 (offset 0.25 0)) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at 6.8 0) (size 1.65 1.1) (drill oval 0.7 (offset 0.25 0)) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 5.6 -0.8 180) (size 1.65 1.1) (drill oval 0.7 (offset 0.25 0)) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at 6.8 -1.6) (size 1.65 1.1) (drill oval 0.7 (offset 0.25 0)) (layers *.Cu B.Mask))
)
