(module "WS2812B" (layer F.Cu) (tedit 5EBC2982)
  (attr smd)
  (fp_text reference "LED4" (at -0.06 -3.41) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_text value "WS2812B" (at 0.025 5.4) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
  )
  (fp_line (start 0.2 2.5) (end 2.5 0.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.2 2.5) (end -2.5 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.5 2.25) (end 2.5 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.2 2.5) (end 2.5 2.25) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.5 -2.5) (end 2.5 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.49936 2.49936) (end -2.49936 -2.49936) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad "4" smd rect (at 2.49936 -1.6002 90) (size 0.89916 1.50114) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "3" smd rect (at 2.49936 1.6002 90) (size 0.89916 1.50114) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "2" smd rect (at -2.49936 1.6002 90) (size 0.89916 1.50114) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (pad "1" smd rect (at -2.49936 -1.6002 90) (size 0.89916 1.50114) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask"))
  (model "${KISYS3DMOD}/LED_SMD.3dshapes/LED_RGB_5050-6.step"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 180))
  )
)
