(module Molex-0548190589 (layer F.Cu) (tedit 5C494815)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 2.032 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Molex-0548190589 (at -5.08 0 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.75 -3.85) (end -3.75 3.85) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.75 -4.572) (end -1.75 4.572) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.75 3.85) (end 0 3.85) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.75 -3.85) (end 0 -3.85) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.45 -3.85) (end 5.45 3.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 3.85) (end 5.45 3.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -3.85) (end 5.45 -3.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.75 -3.75) (end 5.5 -3.75) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.5 -3.75) (end 5.5 3.75) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.5 3.75) (end -3.75 3.75) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.75 3.75) (end -3.75 -3.75) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.5 -2) (end 3.25 -2) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.25 -2) (end 3.25 2) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.25 2) (end 5.5 2) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.5 1.25) (end 3.25 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.25 0.5) (end 5.5 0.5) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.5 -0.5) (end 3.25 -0.5) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.25 -1.25) (end 5.5 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_text user %R (at 2 0 90) (layer F.CrtYd)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 smd rect (at 4.5 1.6) (size 2.25 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4.5 0.8) (size 2.25 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 4.5 0) (size 2.25 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 4.5 -0.8) (size 2.25 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 4.5 -1.6) (size 2.25 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 4.5 -3.65) (size 2.7 1.7) (drill oval 1.9 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 4.5 3.65) (size 2.7 1.7) (drill oval 1.9 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 0 3.65) (size 2.7 1.7) (drill oval 1.9 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole oval (at 0 -3.65) (size 2.7 1.7) (drill oval 1.9 0.7) (layers *.Cu *.Mask))
)
