(module SKQGADE010 (layer F.Cu) (tedit 5E62B37E)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 4.064) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SKQGADE010 (at 0 -4.064) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.6 1.1) (end -1.1 2.6) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.6 1.1) (end 1.1 2.6) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.6 -1.1) (end 1.1 -2.6) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.6 -1.1) (end -1.1 -2.6) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_circle (center 0 0) (end 1 0) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.2 -1.1) (end -4.2 -2.6) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.6 -1.1) (end -4.2 -1.1) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.6 1.1) (end -2.6 -1.1) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.2 1.1) (end -2.6 1.1) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.2 2.6) (end -4.2 1.1) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.2 2.6) (end -4.2 2.6) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.2 1.1) (end 4.2 2.6) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.6 1.1) (end 4.2 1.1) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.6 -1.1) (end 2.6 1.1) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.2 -1.1) (end 2.6 -1.1) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.2 -2.6) (end 4.2 -1.2) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.2 -2.6) (end 4.2 -2.6) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_circle (center 0 0) (end 1 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.6 2.6) (end -2.6 -2.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.6 2.6) (end -2.6 2.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.6 -2.6) (end 2.6 2.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.6 -2.6) (end 2.6 -2.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 3.1 1.85) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.1 -1.85) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3.1 -1.85) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -3.1 1.85) (size 1.8 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Button_Switch_SMD.3dshapes/SW_SPST_TL3342.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
