(module CUI_SJ-43614-SMT (layer F.Cu) (tedit 5B77073C)
  (attr smd)
  (fp_text reference CUI_SJ-43614-SMT (at -3.81502 -6.9942) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.00132 1.00132) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_text value VAL** (at -3.18458 5.73224) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.00302 1.00302) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_line (start -6.2 -3.15) (end 6.2 -3.15) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.2 -3.15) (end 6.2 3.15) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.2 3.15) (end -6.2 3.15) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.2 3.15) (end -6.2 2.5) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.2 2.5) (end -6.2 -2.5) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.2 -2.5) (end -6.2 -3.15) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.2 -2.5) (end -8.1 -2.5) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -8.1 -2.5) (end -8.1 2.5) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -8.1 2.5) (end -6.2 2.5) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.2 -3) (end -6.2 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.2 -2.5) (end -6.2 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.2 2.5) (end -6.2 3.15) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.2 3.15) (end -4.45 3.15) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.2 -2.5) (end -8.1 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -8.1 -2.5) (end -8.1 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -8.1 2.5) (end -6.2 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.9 -3.15) (end 0.85 -3.15) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.05 -3.15) (end 6.2 -3.15) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.2 -3.15) (end 6.2 3.15) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.2 3.15) (end 5.1 3.15) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 0.95 3.15) (end 2.85 3.15) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.15 3.15) (end -1.3 3.15) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2 -3.15) (end -1.3 -3.15) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -8.45 -2.75) (end -6.45 -2.75) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -6.45 -2.75) (end -6.45 -5) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -6.45 -5) (end 5.05 -5) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.05 -5) (end 5.05 -3.5) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.05 -3.5) (end 6.55 -3.5) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 6.55 -3.5) (end 6.55 3.5) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 6.55 3.5) (end 5.05 3.5) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.05 3.5) (end 5.05 5) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.05 5) (end -4.2 5) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.2 5) (end -4.2 3.5) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.2 3.5) (end -6.45 3.5) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -6.45 3.5) (end -6.45 2.75) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -6.45 2.75) (end -8.45 2.75) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_line (start -8.45 -2.75) (end -8.45 2.75) (layer Eco1.User) (width 0.05))
  (fp_circle (center -6.7 -4) (end -6.6 -4) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -6.2 -3.15) (end 1.3 -3.15) (layer Edge.Cuts) (width 0.0001))
  (fp_line (start 2.5 -3.15) (end 6.2 -3.15) (layer Edge.Cuts) (width 0.0001))
  (fp_line (start 6.2 -2.15) (end 6.2 2.15) (layer Edge.Cuts) (width 0.0001))
  (fp_line (start 6.2 3.15) (end 2.5 3.15) (layer Edge.Cuts) (width 0.0001))
  (fp_line (start -6.2 3.15) (end 1.3 3.15) (layer Edge.Cuts) (width 0.0001))
  (fp_line (start -6.2 -3.15) (end -6.2 -5.357808) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (fp_line (start -6.2 3.15) (end -6.2 5.357808) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (fp_arc (start 6.2 -2.65) (end 6.7 -2.65) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0001))
  (fp_arc (start 6.2 -2.65) (end 6.2 -2.15) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0001))
  (fp_arc (start 6.2 2.65) (end 6.7 2.65) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0001))
  (fp_arc (start 6.2 2.65) (end 6.2 3.15) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0001))
  (fp_text user >PCB~EDGE (at -6.214427 -5.342397) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start 1.3 -3.15) (end 1.3 -3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.0001))
  (fp_line (start 2.5 -3.15) (end 2.5 -3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.0001))
  (fp_arc (start 1.9 -3.6) (end 1.9 -4.2) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0001))
  (fp_arc (start 1.9 -3.6) (end 2.5 -3.6) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0001))
  (fp_line (start 1.3 3.15) (end 1.3 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.0001))
  (fp_line (start 2.5 3.15) (end 2.5 3.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.0001))
  (fp_arc (start 1.9 3.6) (end 1.9 4.2) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0001))
  (fp_arc (start 1.9 3.6) (end 1.3 3.6) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.0001))
  (pad 1 smd rect (at -5.35 -3.975 180) (size 1.6 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4 3.975 180) (size 1.8 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.2 3.975 180) (size 1.8 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -3.2 3.975 180) (size 1.8 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model /Users/danny/proj/custom-keyboard/kicad-libs/Keebio-Parts.pretty/3dmodels/CUI_SJ-43614-SMT-TR.step
    (offset (xyz -6.2 0 1.5))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 0 -90))
  )
)
