(module USB_miniB_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B1AAD58)
  (descr http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e24000019.pdf)
  (tags "USB miniB hirose")
  (fp_text reference J1 (at 0 0.508) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text value USB_B (at 0 7.112) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_line (start 2.25 -0.95) (end 2.4 -1.15) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.25 -0.95) (end 2.4 -1.15) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start 4.191 5.715) (end 4.191 -2.6035) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start -4.191 5.715) (end 4.191 5.715) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.413 -2.6035) (end -4.191 -2.6035) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start -4.191 -2.6035) (end -4.191 5.715) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start 4.191 -2.6035) (end 2.413 -2.6035) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.413 -2.6035) (end 2.413 -1.143) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.413 -1.143) (end 2.2225 -0.9525) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.2225 -0.9525) (end -2.159 -0.9525) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.159 -0.9525) (end -2.413 -1.143) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.413 -1.143) (end -2.413 -2.6035) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -1.6 -3.25) (size 0.5 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.79756 -3.25) (size 0.5 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.00254 -3.25) (size 0.5 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.80264 -3.25) (size 0.5 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.60274 -3.25) (size 0.5 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -4.19862 -2.65176) (size 2.49936 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 4.20116 -2.65176) (size 2.49936 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -4.19862 2.64668) (size 2.49936 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 4.2037 2.64668) (size 2.49936 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
