(module ESP3020 (layer F.Cu) (tedit 60075427)
  (descr "ECE ESP3020 SMD slide switch")
  (tags "slide switch smd ece")
  (attr smd)
  (fp_text reference SW** (at 3.75 -5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value ESP3020 (at 1.25 -6.25) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.25 -1.25) (end -1.25 -3.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.25 3.75) (end -1.25 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.25 -1.25) (end 1.25 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.25 -5) (end 1.25 -3.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.25 -5) (end -1.25 -3.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.25 5) (end 1.25 3.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.25 5) (end -1.25 3.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.25 5) (end -1.25 5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.25 -5) (end 1.25 -5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0 -5) (end -1.25 -5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 smd rect (at 1.7 -2.54) (size 3.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.7 0) (size 3.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.7 2.54) (size 3.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/kicad-keyboard-parts.pretty/3d/Switch_ESP3020.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
