(module USON-TPDxE05U06 (layer F.Cu) (tedit 5E884174)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USON-TPDxE05U06 (at 0 -2.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.5 1.25) (end 0.5 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.5 1.25) (end 0.5 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.5 -1.25) (end -0.5 -1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.5 -1.25) (end -0.5 1.25) (layer F.CrtYd) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.5 -1.5) (end -1 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1 -1.5) (end -1 -1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.5 1.5) (end 0.5 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 smd roundrect (at -0.4175 -1) (size 0.565 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -0.4175 -0.5) (size 0.565 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -0.4175 0) (size 0.565 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at -0.4175 0.5) (size 0.565 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at -0.4175 1) (size 0.565 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at 0.4175 1) (size 0.565 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at 0.4175 0.5) (size 0.565 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 8 smd roundrect (at 0.4175 0) (size 0.565 0.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 9 smd roundrect (at 0.4175 -0.5) (size 0.565 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 10 smd roundrect (at 0.4175 -1) (size 0.565 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_SON.3dshapes/USON-10_2.5x1.0mm_P0.5mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
