(module Wurth-632723300011-HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5C42C6C7)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -13.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Wurth-632723300011 (at 0 1.9) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -4.37 -10.38) (end 4.37 -10.38) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.37 0.95) (end 4.37 -10.38) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.37 0.95) (end -4.37 -10.38) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.37 0.95) (end 4.37 0.95) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -2.75 -11.33) (size 0.3 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.25 -11.33) (size 0.3 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.75 -11.33) (size 0.3 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.25 -11.33) (size 0.3 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.75 -11.33) (size 0.3 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.25 -11.33) (size 0.3 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.25 -11.33) (size 0.3 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.75 -11.33) (size 0.3 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.25 -11.33) (size 0.3 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.75 -11.33) (size 0.3 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 2.25 -11.33) (size 0.3 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 2.75 -11.33) (size 0.3 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 2.8 -9.33) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 2.4 -8.63) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 2 -9.33) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 1.6 -8.63) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 1.2 -9.33) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 0.8 -8.63) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 0.4 -9.33) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at -0.4 -9.33) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at -0.8 -8.62) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at -1.2 -9.33) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at -1.6 -8.63) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at -2.4 -8.63) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at -2.8 -9.33) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at -2 -9.33) (size 0.65 0.65) (drill 0.4) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 26 thru_hole oval (at 4.27 -8.18) (size 1 1.6) (drill oval 0.6 1.2) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 26 thru_hole oval (at 4.27 -3.45) (size 1 1.6) (drill oval 0.6 1.2) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 26 thru_hole oval (at -4.27 -8.18) (size 1 1.6) (drill oval 0.6 1.2) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad 26 thru_hole oval (at -4.27 -3.45) (size 1 1.6) (drill oval 0.6 1.2) (layers *.Cu B.Mask))
)
