(module SOT143B (layer F.Cu) (tedit 5E62B3A6)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.45) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SOT143B (at 0 -2.3) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 1.45 0.55) (end 0.65 0.55) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.65 -0.55) (end 1.45 -0.55) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.45 0.55) (end -0.65 0.55) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.65 -0.1) (end -1.45 -0.1) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.65 1.45) (end -0.65 -1.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.65 -1.45) (end 0.65 1.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.45 -1.45) (end 1.45 -1.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.45 1.45) (end -1.45 -1.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.45 1.45) (end -1.45 1.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.45 -1.45) (end 1.45 1.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.65 1.45) (end 0.65 1.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.65 -1.45) (end -0.65 1.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.65 -1.45) (end -0.65 -1.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.65 -1.45) (end 0.65 1.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 3 smd rect (at 1 0.95 270) (size 0.6 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1 0.95 270) (size 0.6 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1 -0.95 270) (size 0.6 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1 -0.75 270) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_SMD.3dshapes/SOT-143.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
