(module 12401598E4#2A (layer F.Cu) (tedit 5C42C648)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 12401598E4#2A (at 0 11) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -4.5 -0.9) (end -3.2 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.5 -0.9) (end 3.2 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.5 9.6) (end 4.5 -0.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.5 9.6) (end 4.5 9.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.5 -0.9) (end -4.5 9.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.09 9.59) (end 4.09 -0.91) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.09 -0.91) (end 4.09 -0.91) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.09 9.59) (end -4.09 -0.91) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.09 9.59) (end 4.09 9.59) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -3.6 0) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole oval (at 3.6 0) (size 0.95 0.65) (drill oval 0.95 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at -4.13 1.25) (size 0.8 1.4) (drill oval 0.5 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad S2 thru_hole oval (at 4.13 1.25) (size 0.8 1.4) (drill oval 0.5 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad S3 thru_hole oval (at -4.49 7.2) (size 0.8 1.4) (drill oval 0.5 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad S4 thru_hole oval (at 4.49 7.2) (size 0.8 1.4) (drill oval 0.5 1.1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad B6 smd rect (at 0 1.04) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B7 smd rect (at -0.5 1.04) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B8 smd rect (at -1 1.04) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B9 smd rect (at -1.5 1.04) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B10 smd rect (at -2 1.04) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B11 smd rect (at -2.5 1.04) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B12 smd rect (at -3 1.04) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd rect (at 0.5 1.04) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B4 smd rect (at 1 1.04) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B2 smd rect (at 2 1.04) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B3 smd rect (at 1.5 1.04) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd rect (at 2.5 1.04) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A9 smd rect (at 1.25 -0.66) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A8 smd rect (at 0.75 -0.66) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A7 smd rect (at 0.25 -0.66) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A6 smd rect (at -0.25 -0.66) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A5 smd rect (at -0.75 -0.66) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A10 smd rect (at 1.75 -0.66) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A11 smd rect (at 2.25 -0.66) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A12 smd rect (at 2.75 -0.66) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd rect (at -1.25 -0.66) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A3 smd rect (at -1.75 -0.66) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A2 smd rect (at -2.25 -0.66) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A1 smd rect (at -2.75 -0.66) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
