(module Diode-hybrid-3pad (layer F.Cu) (tedit 59509714)
  (attr smd)
  (fp_text reference D** (at -1.8 0.0508) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value D (at 0 -1.925) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 3.2 -0.8) (end -2.8 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.2 0.8) (end 3.2 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.8 0.8) (end 3.2 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.8 -0.8) (end -2.8 0.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.8 0) (end 3.2 0) (layer B.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2 0) (end 1.6 0) (layer B.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2 0) (end 1.6 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.8 0) (end 3.2 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.8 0) (end 2 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2 -0.6) (end 2.8 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.8 -0.6) (end 2.8 0.6) (layer B.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2 0.6) (end 2.8 0) (layer B.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2 -0.6) (end 2 0.6) (layer B.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.8 0) (end 2 -0.6) (layer B.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.8 -0.6) (end 2.8 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2 -0.6) (end 2 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 smd rect (at -1.5 0) (size 4 0.25) (layers B.Cu)
    (solder_mask_margin -999))
  (pad 2 smd rect (at 0.91 0) (size 1.34 1.34) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.91 0) (size 1.34 1.34) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.9 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at 3.9 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 smd rect (at -1.5 0) (size 4 0.25) (layers F.Cu)
    (solder_mask_margin -999))
)
