(module "Fuse_0805" (layer F.Cu) (tedit 5DD984B2)
  (descr "SMT, 2012, 0805")
  (tags "SMT, 2012, 0805")
  (attr smd)
  (fp_text reference "F_0805" (at 0 1.524 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "F**" (at -2.032 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.5 -0.85) (end 1.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.5 -0.85) (end 1.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.5 -0.85) (end -1.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.5 0.85) (end 1.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad "2" smd rect (at 0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (clearance 0.1))
  (pad "1" smd rect (at -0.95 0) (size 0.7 1.3) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (clearance 0.1))
  (model "${KISYS3DMOD}/Resistor_SMD.3dshapes/R_0805_2012Metric.wrl"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
  (model "${KISYS3DMOD}/Diode_SMD.3dshapes/D_0805_2012Metric.wrl"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
