(module "SON50P150X150X40-7N" (layer F.Cu)
  (descr "XA2163")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "SON50P150X150X40-7N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -1.375 -1.05) (end 1.375 -1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.375 -1.05) (end 1.375 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.375 1.05) (end -1.375 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.375 1.05) (end -1.375 -1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -0.75 -0.75) (end 0.75 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.75 -0.75) (end 0.75 0.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.75 0.75) (end -0.75 0.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.75 0.75) (end -0.75 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.75 -0.375) (end -0.375 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_circle (center -1.125 -1.125) (end -1.125 -1) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (pad 1 smd rect (at -0.85 -0.5 90) (size 0.25 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.85 0 90) (size 0.25 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.85 0.5 90) (size 0.25 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.85 0.5 90) (size 0.25 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.85 0 90) (size 0.25 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.85 -0.5 90) (size 0.25 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0 0 0) (size 0.8 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model XA2163.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
