(module "SOP100P600X175-10N" (layer F.Cu)
  (descr "CN3791")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "SOP100P600X175-10N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -3.725 -2.8) (end 3.725 -2.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.725 -2.8) (end 3.725 2.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.725 2.8) (end -3.725 2.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.725 2.8) (end -3.725 -2.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.95 -2.45) (end 1.95 -2.45) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.95 -2.45) (end 1.95 2.45) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.95 2.45) (end -1.95 2.45) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.95 2.45) (end -1.95 -2.45) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.95 -1.45) (end -0.95 -2.45) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.6 -2.45) (end 1.6 -2.45) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.6 -2.45) (end 1.6 2.45) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.6 2.45) (end -1.6 2.45) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.6 2.45) (end -1.6 -2.45) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -3.475 -2.675) (end -1.95 -2.675) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -2.712 -2 90) (size 0.65 1.525) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.712 -1 90) (size 0.65 1.525) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.712 0 90) (size 0.65 1.525) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.712 1 90) (size 0.65 1.525) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.712 2 90) (size 0.65 1.525) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.712 2 90) (size 0.65 1.525) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.712 1 90) (size 0.65 1.525) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.712 0 90) (size 0.65 1.525) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 2.712 -1 90) (size 0.65 1.525) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 2.712 -2 90) (size 0.65 1.525) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model CN3791.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
