(module "TPS2121RUXT" (layer F.Cu)
  (descr "RUX0012A")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "TPS2121RUXT" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -1 -1.25) (end 1 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 1 -1.25) (end 1 1.25) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 1 1.25) (end -1 1.25) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -1 1.25) (end -1 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.9 -2.15) (end 1.9 -2.15) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.9 -2.15) (end 1.9 2.15) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.9 2.15) (end -1.9 2.15) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.9 2.15) (end -1.9 -2.15) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.5 -0.4) (end -1.5 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.6 -0.4) (end -1.6 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start -1.55 -0.4) (end -1.500 -0.4) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start -1.55 -0.4) (end -1.600 -0.4) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -0.675 -0.35 90) (size 0.400 1.050) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.675 0.35 90) (size 0.400 1.050) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.750 1.15 0) (size 0.200 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.250 1.15 0) (size 0.200 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.250 1.15 0) (size 0.200 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.750 1.15 0) (size 0.200 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.675 0.35 90) (size 0.400 1.050) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.675 -0.35 90) (size 0.400 1.050) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.750 -1.15 0) (size 0.200 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.250 -1.15 0) (size 0.200 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -0.250 -1.15 0) (size 0.200 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -0.750 -1.15 0) (size 0.200 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model TPS2121RUXT.stp
    (at (xyz 0 0 0.039370078740157))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
