(module EVQWGD001 (layer F.Cu) (tedit 60276895)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value EVQWGD001 (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 4.85 5.85) (end 3.75 5.85) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.4 5.85) (end -3.5 5.85) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_line (start -6.94997 7.450024) (end -6.95 7.85) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_line (start 6.95 7.45) (end 6.95 7.85) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_line (start -6.95 -8.4) (end -6.95 8.4) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.95 8.4) (end 6.95 8.4) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.95 -8.4) (end 6.95 -8.4) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.95 -8.4) (end 6.95 8.4) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.6 6.9) (end 6.4 6.9) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.05 6.7) (end -4.05 6.4) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.85 6.7) (end -1.85 6.4) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.65 6.9) (end 3 6.9) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.2 6.7) (end 3.2 6.4) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.4 6.7) (end 5.4 6.4) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_line (start -6.4 6.900001) (end -4.25 6.9) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_line (start -6.4 8.4) (end 6.4 8.4) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_arc (start -6.7 7.15) (end -6.4 6.900001) (angle -190.3946062) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_arc (start -6.7 8.15) (end -6.95 7.85) (angle -190.3888578) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_arc (start 6.7 8.15) (end 6.4 8.4) (angle -190.3888578) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_arc (start 6.7 7.15) (end 6.95 7.45) (angle -190.3888578) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_arc (start 5.15 6.1) (end 5.4 6.4) (angle -190.3888578) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_arc (start 3.45 6.1) (end 3.75 5.85) (angle -190.3888578) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_arc (start -2.1 6.1) (end -1.85 6.4) (angle -190.3888578) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_arc (start -3.8 6.1) (end -3.5 5.85) (angle -190.3888578) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_arc (start 5.6 6.7) (end 5.4 6.7) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_arc (start 3 6.7) (end 3 6.9) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_arc (start -1.65 6.7) (end -1.85 6.7) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (fp_arc (start -4.25 6.7) (end -4.25 6.9) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (pad S1 thru_hole circle (at 6.95 -7.5) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad S2 thru_hole oval (at 6.95 -5.5) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad A thru_hole oval (at 3.95 -5.85) (size 2 3) (drill 1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad B thru_hole oval (at 1.41 -5.85) (size 2 3) (drill 1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad C thru_hole oval (at -1.13 -5.85) (size 2 3) (drill 1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad NC thru_hole oval (at -3.67 -5.85) (size 2 3) (drill 1) (layers *.Cu B.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -6.21 -5.85) (size 1.6 1.6) (drill 1.6) (layers *.Cu))
)
