(module "C_0603" (layer F.Cu) (tedit 5D536D34)
  (descr "SMT, 1608, 0603")
  (tags "SMT, 1608, 0603")
  (attr smd)
  (fp_text reference "C_0603" (at -2.05 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "R***" (at 0 -1.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.35 0.55) (end -1.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.35 0.55) (end -1.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.35 -0.55) (end 1.35 0.55) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.35 -0.55) (end 1.35 -0.55) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad "2" smd rect (at 0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (clearance 0.1))
  (pad "1" smd rect (at -0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
    (clearance 0.1))
  (model "${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0603_1608Metric.step"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
