(module SOT-23_stealth (layer F.Cu) (tedit 5F4D65CF)
  (descr "SOT-23, Standard")
  (tags SOT-23)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.5) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SOT-23_stealth (at 0 2.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.7 -0.95) (end -0.7 1.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.15 -1.52) (end 0.7 -1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.7 -0.95) (end -0.15 -1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.7 -1.52) (end 0.7 1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.7 1.52) (end 0.7 1.52) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.76 1.58) (end 0.76 0.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.76 -1.58) (end 0.76 -0.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.7 -1.75) (end 1.7 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.7 -1.75) (end 1.7 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.7 1.75) (end -1.7 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.7 1.75) (end -1.7 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.76 -1.58) (end -1.4 -1.58) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.76 1.58) (end -0.7 1.58) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)))
  )
  (pad 1 smd rect (at -1 -0.95) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1 0.95) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1 0) (size 0.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_TO_SOT_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
