(module Diode (layer F.Cu) (tedit 549B02AC)
  (fp_text reference Ref** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.524) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.524) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_line (start 0.9 1.1) (end 0.9 -1.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.1 -1.1) (end 1.1 1.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.3 -1) (end 1.3 -1.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.3 -1.1) (end 1.3 -1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.3 1.1) (end 1.3 -1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.524 -1.143) (end 1.524 -1.143) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 1.524 -1.143) (end 1.524 1.143) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 1.524 1.143) (end -1.524 1.143) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -1.524 1.143) (end -1.524 -1.143) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.651 1.651) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
  (pad 2 thru_hole rect (at 3.81 0) (size 1.651 1.651) (drill 0.9906) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask))
)
